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content_gap: Section "DECOLLO" item count differs between passes (9 vs 10); verify nothing was dropped.

PRIMA DELL'ACCENSIONE
[ ]  Freno di parcheggio .... INSERIRE
(premere CTRL+ . (PUNTO))
[ ]  Altimetri .... REGOLARE
[ ]  Interruttore principale .... ACCESO
[ ]  Interruttore generale avionica .... ACCESO
[ ]  Avionica .... REGOLARE
(premere MAIUSC+2 per visualizzare la plancia radio)
[ ]  Pilota automatico .... REGOLARE E DISINSERIRE
[ ]  Strumenti .... CONTROLLATI
[ ]  Luci di navigazione .... COME RICHIESTO
[ ]  Batteria .... ACCESA
(premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante)
[ ]  Luci anti-collisione .... ACCESE

ACCENSIONE MOTORI
NOTE: Premere MAIUSC+4 per visualizzare il quadrante delle manette
NOTE: Premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante
NOTE: Premere CTRL+E per avviare la sequenza automatica di accensione dei motori.

DOPO L'ACCENSIONE
[ ]  Controlli di volo .... CONTROLLARE
[ ]  Trim .... REGOLARE
(premere il tasto 1 o il tasto 7 del tastierino numerico, come necessario)
[ ]  Sistema di sghiacciamento .... INSERITO

RULLAGGIO
[ ]  Visore/Muso .... 5 GRADI
(premere F7 fino a 5)
[ ]  Freni .... CONTROLLARE
(premere il tasto . (PUNTO))
[ ]  Strumenti di volo .... CONTROLLARE
[ ]  Controlli di volo .... CONTROLLARE
[ ]  Trim .... CONTROLLARE
(con BLOCNUM premere il tasto 1 o il tasto 7 come necessario)
[ ]  Interruttori accensione .... CONTROLLARE ACCESI
(premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante)
[ ]  Manette .... MINIMO
(premere F1)
[ ]  Carburante .... CONTROLLARE
[ ]  C.G. (BARICENTRO) .... CONTROLLARE CHE SIA ENTRO I LIMITI
[ ]  Luci di atterraggio .... COME RICHIESTO
[ ]  Transponder .... CONTROLLARE
(premere MAIUSC+2 per visualizzare la plancia radio)

DECOLLO
[ ]  Reheat (Postbruciatore) .... ACCESO
(premere MAIUSC+F4)
[ ]  Manette .... PIENA POTENZA
(premere F3 fino al massimo)
[ ]  Strumenti motore .... CONTROLLARE
[ ]  Velocità 80 KIAS .... CHIAMARE "80 NODI"
[ ]  VERIFICARE IMPOSTAZIONE SPINTA CORRETTA .... VERIFICARE
La riga sorgente appare come "-- VERIFICARE IMPOSTAZIONE SPINTA CORRETTA"; interpretata come item di verifica.
[ ]  Velocità V1 .... CHIAMARE "V1"
[ ]  Velocità VR .... CHIAMARE "ROTATE"
RUOTARE A CIRCA 13 GRADI
[ ]  Velocità V2 .... CHIAMARE "V2"
[ ]  Carrello .... SU (QUANDO SI OTTIENE UN RATEO DI SALITA POSITIVO)
(premere G)

DOPO IL DECOLLO
[ ]  Carrello di atterraggio .... NEUTRALE (VERIFICARE)
[ ]  Luci di atterraggio .... SPENTE
[ ]  Reheat (Postbruciatore) .... SPENTO
(premere MAIUSC+F4)
[ ]  Muso/Visore .... SU
(premere F6 fino a sollevarlo)

SALITA
[ ]  Altimetro .... REGOLARE 29.92 ATTRAVERSANDO 18.000 MSL
[ ]  Trasferimento carburante .... AFT (POPPA) (C.G. 55%)
(premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante)

VOLO TRANSONICO
[ ]  Reheat (Postbruciatore) .... ACCESO
(premere MAIUSC+F4)
[ ]  Trasferimento carburante .... AFT (POPPA) (entro i limiti del C.G.)
(premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante)
[ ]  Sistema sghiacciamento .... SPENTO
[ ]  Reheat (Postbruciatore) .... SPENTO A MACH 1.7
(premere MAIUSC+F4)

DECELERAZIONE E DISCESA
[ ]  Briefing .... RIVEDERE AVVICINAMENTO
[ ]  Altimetri .... CONTROLLARE
[ ]  Velocità .... RIDURRE A 350 KIAS
[ ]  Quota .... SCENDERE COME RICHIESTO
[ ]  Trasferimento carburante .... IN AVANTI (entro i limiti C.G.)
(premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante)

AVVICINAMENTO
[ ]  Carburante/C.G. .... CONTROLLARE
(premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante)
[ ]  Visore/Muso .... 5 GRADI
(premere F7 fino a 5)

ATTERRAGGIO
[ ]  Carrello d'atterraggio .... GIÙ
(premere G)
[ ]  Visore/Muso .... ABBASSATO
(premere F7 fino a Dn (Giù))

CORSA DI ATTERRAGGIO
[ ]  Manette .... AL MINIMO
(premere F1)
[ ]  Manette .... INVERSIONE SPINTA AL CONTATTO
(premere F2 fino a Reverse)
[ ]  Manette .... AL MINIMO A 60 KIAS
(premere F1)
[ ]  Freni .... COME NECESSARIO
(premere il tasto . (PUNTO))

DOPO L'ATTERRAGGIO
[ ]  Visore/Muso .... GIÙ 5 GRADI
(premere F6 fino a 5)
[ ]  Motori interni .... COME RICHIESTO
[ ]  Transponder .... STANDBY
(premere MAIUSC+2 per visualizzare la plancia radio)

PARCHEGGIO
[ ]  Freno di parcheggio .... INSERIRE
(premere CTRL+ . (PUNTO))
[ ]  Luci .... SPENTE
[ ]  Visore/Muso .... SU
(premere F6 fino a SU)
[ ]  Generatori .... SPENTI
(premere MAIUSC+6 per visualizzare il pannello carburante)
[ ]  Interruttori accensione .... SPENTI
[ ]  Batteria .... SPENTA

NOTA
NOTE: le checklist reali dell'aeromobile sono state modificate per Flight Simulator 2000.
NOTE: Per imparare a utilizzare, stampare e personalizzare le checklist, consultare la sezione Guida simulatore nella Guida in linea (fare clic su "Utilizzo del cosciale").
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