Cessna 172F Skyhawk — Frederic_KIEN_CESSNA_FR172J_CHECKLIST
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Avant démarrage moteur
[ ]  Frein de parking .... serre
[ ]  Pilote passages .... attaches
[ ]  Portes .... verrouillées
[ ]  Mano admission .... 30"
[ ]  Richesse (poussée) .... plein riche
[ ]  Hélice .... P.P.P.

Démarrage du moteur
[ ]  Contact général .... On
[ ]  Rotating .... On
[ ]  Essence .... Both
[ ]  Régime .... 1000 tr.
NOTE: (poussé 6 mm)
[ ]  Personne devant Start
[ ]  Pression d'huile .... Vert
[ ]  Ampèremètre .... Positif

Après démarrage
[ ]  Capot .... La demande
[ ]  Volets .... 0"
[ ]  Taxi light .... On
[ ]  Conserv. de cap .... Règle
[ ]  Altimètre .... Règle
[ ]  Avionic .... On
[ ]  Radio. S .... Règle
[ ]  Message radio

Roulage
[ ]  Frein .... desserre, essayes

Avant décollage — Point d'attente
[ ]  Frein parking .... serre
[ ]  Manche palonnier .... libre
[ ]  Pump. Aux. .... On/montée Press.off
[ ]  Instruments .... vert
[ ]  Régine .... 1800 tr / mn.
[ ]  Select. Magnet .... 150 tr / mn. Max
[ ]  Régulation hélice .... 2 fois
[ ]  Dépression .... 4 à 6
[ ]  Râlent .... 600 tr.
[ ]  Régime .... 1000 tr.
[ ]  Compensateur posi .... décollage
[ ]  Vérification Chek pré-décollage
[ ]  Portes .... Verrouillés
[ ]  Essence .... Both
[ ]  Capot .... Ouvert
[ ]  Compensateur Posi .... Décoll.
[ ]  Volet .... 10°
[ ]  Richesse .... Plein riche
[ ]  Hélice .... P.P.P.
[ ]  Rech.F. Carbu .... Plein Froid
[ ]  Taxi light .... Off
[ ]  Landing Light .... On (Nav. Light)
[ ]  Fusibles .... Bon
[ ]  Magneto .... Both
[ ]  Master .... On
[ ]  Pompe Manu .... Verrouillée
[ ]  Instru. Mot. .... Vert
[ ]  Conserv. Cap. .... Réglé
[ ]  Altimètre .... Réglé
[ ]  Message Radio

Décollage — Montée normale
[ ]  Rotation .... 65 Kts
[ ]  Montée vite. .... Mini 80 Kts
[ ]  Avant .... 300 FT
[ ]  Volets .... 0"
[ ]  P. Adm .... 25"
[ ]  Régime .... 2500 tr / mn
[ ]  Landing Light .... Off
[ ]  500 FT .... 1° virage
[ ]  Palier .... 1500 FT.

Croisière
[ ]  P. Adm .... 21"
[ ]  Régime .... 2300 t/mn.
[ ]  Richesse .... 8 à 9 psi
[ ]  Capot .... Demi
[ ]  Vitesse indic .... 110 kts

Descente du palier
[ ]  Capot .... Ferme
[ ]  Plein riche
[ ]  Régime .... 2300 t/mn
[ ]  P. Adm. .... 15"

Montée du palier
[ ]  Capot .... Ouvert
[ ]  Plein riche
[ ]  Régime .... 2500 t/mn.
[ ]  P. Adm. .... 25"

Approche intern. (prépa. Machine) vent. Arr.
[ ]  Conserv Cap .... Règle
[ ]  Altimètre .... Règle
[ ]  Linding Light .... On
[ ]  Réchauffe carbu .... Plein Chaud
[ ]  Gaz .... 18"
[ ]  Hélice .... P.P.P.
[ ]  Richesse .... Plein Riche
[ ]  Volet-De 130 Kts .... 10°
[ ]  Capot .... Ouvert
[ ]  Vitesse .... 80 Kts

Approche – finale
[ ]  Volets .... 20"
[ ]  P.Adm. à la Demande (pour) V.I .... + 70 Kts
[ ]  Chek list finale
[ ]  Plein riche
[ ]  Plein petit pas
[ ]  P Ompes
[ ]  V Olets
[ ]  A Altimètre

Arrêt Moteur
[ ]  Frein de parking .... Serre
[ ]  Avionic master / Radio .... Off
[ ]  Tous constact elect. .... Off
[ ]  Volets .... 0°
[ ]  Mixture .... Tirée
[ ]  Magnet. (clé retirée) .... OFF
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