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NOT FOR FLIGHT — source fidelity: unreviewed | operational review: none | completeness: full
content_gap: Section "Fuego en Vuelo" item count differs between passes (15 vs 14); verify nothing was dropped.
content_gap: Section "Límites de Variación de la Ubicación del Centro de Gravedad" item count differs between passes (7 vs 2); verify nothing was dropped.
content_gap: Section "Tabla de Referencia para Cálculo de Peso y Balanceo" item count differs between passes (6 vs 5); verify nothing was dropped.

Limitaciones de Velocidad
LIMITACIONES DE VELOCIDAD
[ ]  VNE - Velocidad Nunca Exceder .... 138 KIAS / 155 MPH
[ ]  VNO - Velocidad Máxima Estructural de Crucero .... 110 KIAS / 123 MPH
[ ]  VA - Velocidad de Maniobra, 1670 Libras .... 103 KIAS / 115 MPH
[ ]  VA - Velocidad de Maniobra, 1275 Libras .... 90 KIAS / 101 MPH
[ ]  VFE - Velocidad Máxima con Flaps Extendidos .... 89 KIAS / 100 MPH
[ ]  VS1 - Velocidad de pérdida (flaps arriba y 1670 Libras) .... 52 KIAS / 58 MPH
[ ]  VS0 - Velocidad de pérdida (configuración de aterrizaje y 1670 Libras) .... 49 KIAS / 55 MPH
[ ]  Capacidad de viento cruzado demostrada .... 15 KIAS / 17 MPH

Velocidades Óptimas/Recomendadas
VELOCIDADES ÓPTIMAS/RECOMENDADAS
[ ]  VX - Ascenso a mejor ángulo .... 61 KIAS / 68 MPH
[ ]  VY - Ascenso a mejor régimen .... 70 KIAS / 78 MPH
[ ]  VR - Velocidad Normal de Rotación .... 55 KIAS / 62 MPH
[ ]  VRe - Normal de Aproximación .... 70 KIAS / 78 MPH
[ ]  Normal de Aterrizaje .... 62 KIAS / 69 MPH
[ ]  VL/D - Velocidad Óptima de Planeo .... 70 KIAS / 78 MPH

Límites de Motor
LÍMITES DE MOTOR
[ ]  Máxima potencia y régimen .... 112 HP / 2600 RPM
[ ]  Máxima temperatura de aceite .... 245°F / 118,3°C
[ ]  Máxima presión de aceite .... 100 lb/in² / 7 kg/cm²
[ ]  Mínima presión de aceite .... 25 lb/in² / 1,7 kg/cm²
[ ]  Máxima presión de combustible .... 8 lb/in² / 0,56 kg/cm²
[ ]  Mínima presión de combustible .... 0,5 lb/in² / 0,035 kg/cm²

Límites de Maniobra (Categoría Utilitaria)
LÍMITES DE MANIOBRA (CATEGORÍA UTILITARIA)
[ ]  Chandelles .... 100 KIAS / 115 MPH
[ ]  Ochos Perezosos .... 100 KIAS / 115 MPH
[ ]  Virajes Escarpados .... 100 KIAS / 115 MPH
[ ]  Barrenas/Tirabuzones (flaps retraídos) .... Desaceleración lenta

Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
[ ]  Peso máximo de despegue .... 757 kg / 1670 lb
[ ]  Peso vacío operativo .... 493 kg / 1085 lb
[ ]  Carga útil .... 264 kg / 581 lb
[ ]  Equipaje máximo .... 45 kg / 100 lb
[ ]  Combustible usable máximo .... 113 L / 30 US gal

Pérdida de Potencia en el Despegue (Aeronave en Tierra)  [EMERGENCY]
Pérdida de potencia en el despegue con aeronave en tierra
CON PISTA REMANENTE SUFICIENTE
[ ]  Acelerador .... Cerrar
[ ]  Frenos .... Aplicar
[ ]  Detenerse directamente al frente .... Aplicar
PISTA REMANENTE INSUFICIENTE
[ ]  Acelerador .... Cerrar
[ ]  Frenos .... Aplicar
[ ]  Mezcla .... Pobre cortada
[ ]  Selector de tanque .... Cerrado
[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)
[ ]  Llave de ignición .... Off
[ ]  Mantener control direccional y evitar obstáculos .... Verificar
[ ]  Puertas .... Destrabar

Pérdida de Potencia en el Despegue (Aeronave en el Aire)  [EMERGENCY]
Pérdida de potencia en el despegue con aeronave en el aire
CON PISTA REMANENTE SUFICIENTE
[ ]  Velocidad .... 70 KIAS
[ ]  Mantener control direccional .... Verificar
[ ]  Aterrizar directamente al frente .... Verificar
PISTA REMANENTE INSUFICIENTE
[ ]  Velocidad .... 70 KIAS
[ ]  Acelerador .... Cerrar
[ ]  Mezcla .... Pobre cortada
[ ]  Selector de tanque .... Cerrado
[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)
[ ]  Llave de ignición .... Off
[ ]  Aterrizar directamente al frente .... Verificar
[ ]  Mantener control direccional y evitar obstáculos .... Verificar

Falla de Motor en Vuelo  [EMERGENCY]
Falla de motor en vuelo
[ ]  Velocidad .... 70 KIAS
[ ]  Selector de tanque .... Cambiar
[ ]  Bomba de combustible .... Conectar
[ ]  Mezcla .... Toda rica
[ ]  Calefacción al carburador .... Colocar
[ ]  Primer .... Verificar adentro y trabado
[ ]  Instrumentos de motor .... Verificar parámetros
[ ]  Llave de ignición .... Verificar Left, Right y Both
[ ]  Si el motor no reenciende, planificar aterrizaje con motor detenido .... Planificar
WARNING: Por debajo de 1000 ft AGL no intente ningún reencendido, solo planificar el circuito de emergencia

Fuego en el Motor Durante la Puesta en Marcha  [EMERGENCY]
Fuego en el motor durante la puesta en marcha
[ ]  Arrancador .... Acoplar
[ ]  Mezcla .... Pobre cortada
[ ]  Acelerador .... Todo abierto
[ ]  Bomba de combustible .... Off
[ ]  Selector de tanque .... Cerrado
[ ]  Master switch .... Off (BAT)
[ ]  Advierta al apoyo de tierra .... Advertir
[ ]  Abandone la aeronave .... Abandonar

Fuego en Vuelo  [EMERGENCY]
Fuego en vuelo
[ ]  DETERMINE EL ORIGEN DEL FUEGO
FUEGO EN EL MOTOR
[ ]  Selector de tanque .... Cerrado
[ ]  Mezcla .... Pobre cortada
[ ]  Acelerador .... Cerrar
[ ]  Bomba de combustible .... Off
[ ]  Calefacción al carburador .... Cerrar
[ ]  Calefacción de cabina .... Cerrar
[ ]  Prepare la cabina para un aterrizaje con motor detenido .... Preparar
FUEGO ELÉCTRICO (HUMO EN CABINA)
[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)
[ ]  Calefacción de cabina .... Cerrar
[ ]  Acelerador .... Cerrar
[ ]  Stormwindow .... Abrir
[ ]  Aterrizar lo antes posible .... Aterrizar

Baja Presión de Aceite  [EMERGENCY]
Baja presión de aceite
[ ]  Temperatura de aceite .... Verificar
[ ]  Aterrizar lo antes posible .... Aterrizar

Baja Presión de Combustible  [EMERGENCY]
Baja presión de combustible
[ ]  Bomba de combustible .... Conectar
[ ]  Selector de tanque .... Cambiar

Falla de Alternador  [EMERGENCY]
Falla de alternador
[ ]  Fusible de alternador .... Verificar adentro
[ ]  Alternador .... Off, luego On
[ ]  Reducir cargas eléctricas .... Reducir
[ ]  Si no se restaura la carga .... ALT off

Inspección Previa al Vuelo
CABINA
[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocar
[ ]  Llave de ignición .... Off
[ ]  Batería .... On
[ ]  Indicadores de combustible .... Verificar
[ ]  Luz de alternador .... Verificar
[ ]  Aviso de pérdida .... Verificar
[ ]  Equipos radioeléctricos .... Off
[ ]  Batería .... Off
[ ]  Comandos de vuelo .... Verificar
[ ]  Flaps .... Verificar
[ ]  Static Drain .... Drenar
[ ]  Parabrisas y lunetas .... Limpiar
[ ]  Equipaje .... Amarrado
[ ]  Documentación .... A bordo
ALA IZQUIERDA
[ ]  Condición de la superficie .... Verificar
[ ]  Flap y charnela .... Verificar
[ ]  Alerón y charnela .... Verificar
[ ]  Puntera de plano .... Verificar
[ ]  Luces de puntera .... Verificar
[ ]  Tapa de tanque .... Abrir
[ ]  Tipo y cantidad de combustible .... Verificar
[ ]  Tapa de tanque .... Cerrar y trabar
[ ]  Venteo de tanque .... Verificar
[ ]  Tanque de combustible .... Drenar
[ ]  Tubo Pitot .... Quitar funda y verificar
[ ]  Tren de aterrizaje y cubierta .... Verificar
[ ]  Block de freno .... Verificar
[ ]  Calzas y cuerdas de amarre .... Quitar
NARIZ DE LA AERONAVE
[ ]  Filtro de combustible .... Drenar
[ ]  Compartimiento de motor .... Verificar
[ ]  Compartimiento de motor .... Cerrar y trabar
[ ]  Hélice .... Libre de melladuras
[ ]  Cono de hélice .... Fijación y estado
[ ]  Tomas de aire .... Libres
[ ]  Filtro de aire .... Verificar
[ ]  Correa de alternador .... Verificar
[ ]  Compartimiento de motor .... Verificar
[ ]  Aceite .... No menos de 4,5 QTZ
[ ]  Tapa de aceite .... Colocada
[ ]  Correa de alternador .... Verificar
[ ]  Cowling .... Cerrado y trabado
[ ]  Compartimiento de motor .... Cerrar y trabar
[ ]  Rueda de nariz .... Verificar
[ ]  Amortiguador .... Extensión (3”)
[ ]  Parabrisas .... Limpiar
ALA DERECHA
[ ]  Ídem ala izquierda
FUSELAJE LADO DERECHO
[ ]  Estado general .... Verificar
[ ]  Antenas .... Verificar
[ ]  Ventanillas y lunetas .... Limpiar
[ ]  Tomas estáticas .... Sin obstrucciones
EMPENAJE
[ ]  Estado general .... Verificar
[ ]  Charnelas y tomas .... Verificar
[ ]  Amarra .... Quitar
[ ]  Patín de cola .... Verificar
FUSELAJE LADO IZQUIERDO
[ ]  Ídem lado derecho

Previo a la Puesta en Marcha
[ ]  Puertas .... Cerradas y trabadas
[ ]  Traba de techo .... Colocar
[ ]  Asientos .... Ajustados y trabados
[ ]  Cinturones .... Colocados
[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocar
[ ]  Calefacción al carburador .... Off
[ ]  Selector de tanque .... Más lleno
[ ]  Fusibles .... Todos adentro

Puesta en Marcha (Motor Frío)
[ ]  Primer .... 5 veces, luego trabar
[ ]  Acelerador .... Abierto 1/2 Inch
[ ]  Batería .... On
[ ]  Bomba de combustible .... Conectar
[ ]  Mezcla .... Toda rica
[ ]  Hélice .... Verificar libre
[ ]  Arrancador .... Acoplar
[ ]  Presión de aceite .... Verificar
[ ]  Alternador .... Acoplar-Verificar
[ ]  Bomba de combustible .... Off
[ ]  Presión de combustible .... Verificar
[ ]  Calentar el motor .... 800/1200 RPM

Puesta en Marcha (Motor Caliente)
[ ]  Acelerador .... Cerrado
[ ]  Batería .... On
[ ]  Bomba de combustible .... Conectar
[ ]  Mezcla .... Toda rica
[ ]  Hélice .... Verificar libre
[ ]  Arrancador .... Acoplar
[ ]  Presión de aceite .... Verificar
[ ]  Alternador .... Acoplar-Verificar
[ ]  Bomba de combustible .... Off
[ ]  Presión de combustible .... Verificar
[ ]  Calentar el motor .... 800/1200 RPM

Puesta en Marcha (Motor Ahogado)
[ ]  Acelerador .... Todo abierto
[ ]  Batería .... On
[ ]  Bomba de combustible .... Off
[ ]  Mezcla .... Pobre cortada
[ ]  Hélice .... Verificar libre
[ ]  Arrancador .... Acoplar
[ ]  Mezcla .... Avanzar
[ ]  Acelerador .... Reducir
[ ]  Presión de aceite .... Verificar
[ ]  Alternador .... Acoplar-Verificar
[ ]  Presión de combustible .... Verificar
[ ]  Calentar el motor .... 800/1200 RPM

Puesta en Marcha con Fuente Externa
[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)
[ ]  Equipos eléctricos .... Off
[ ]  Terminales .... Conectar
[ ]  External power plug .... Conectar
[ ]  Continúe con arranque normal .... Continuar
[ ]  Acelerador .... Bajas RPM
[ ]  External power plug .... Desconectar
[ ]  Master switch .... On (BAT y ALT)
[ ]  Presión de aceite .... Verificar

Taxi
[ ]  Intercom .... On
[ ]  Equipos radioeléctricos .... On
[ ]  Flaps .... Arriba
[ ]  Mezcla .... Empobrecer
[ ]  Taxi area .... Libre
[ ]  Freno de estacionamiento .... Quitar
[ ]  Frenos .... Verificar
[ ]  Steering .... Verificar
NOTE: Avanzar el acelerador hasta 1500 RPM aprox. romper inercia y comprobar suavemente el funcionamiento de los frenos, luego iniciar el giro sin accionar los mismos. Con la aeronave ya en movimiento reducir potencia a 800/100 RPM para rodar, de acuerdo a la condición de la superficie.

Previo al Despegue
[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocado
[ ]  Acelerador .... 1800 RPM
[ ]  Magnetos .... 175 Max/50 Diff
[ ]  Succión .... 5,0" Hg ± ,1
[ ]  Temperatura de aceite .... Verificar
[ ]  Presión de aceite .... Verificar
[ ]  Calefacción al carburador .... Verificar
[ ]  Acelerador .... Reducir
[ ]  Magnetos .... Off - luego Both
[ ]  Master switch .... Verificar On (BAT y ALT)
[ ]  Instrumentos de vuelo .... Verificar
[ ]  Equipos radioeléctricos .... Verificar
[ ]  Selector de tanque .... Mismo de la puesta en marcha
[ ]  Mezcla .... Toda rica
[ ]  Bomba de combustible .... Conectar
[ ]  Anticolisión .... Encender
[ ]  Faro de aterrizaje .... A discreción
[ ]  Calefacción al carburador .... Cerrado
[ ]  Asientos .... Trabados
[ ]  Respaldos .... Verticales
[ ]  Cinturones y arneses .... Ajustados
[ ]  Asiento libre .... Asegurado
[ ]  Flaps .... Ajustar para el despegue
[ ]  Compensador .... Ajustar para el despegue
[ ]  Comandos .... Libres y correctos
[ ]  Puertas y stormwindow .... Cerradas
[ ]  Traba de techo .... Colocar
[ ]  Briefing de despegue .... Realizar

Despegue Normal
[ ]  Flaps .... Primer punto (21°)
[ ]  Acelerador .... A pleno (2200/2350 RPM)
[ ]  Rotación .... 55 KIAS
[ ]  Acelerar hasta .... 70 KIAS
[ ]  Retraer flaps .... 200 ft
[ ]  Acelerador .... Reducir a 2350 RPM
[ ]  Salida de circuito .... 500 ft
[ ]  Faro de aterrizaje .... Off

Despegue Salvando un Obstáculo
[ ]  Flaps .... Primer punto (21°)
[ ]  Frenos .... Aplicar
[ ]  Acelerador .... A pleno (2200/2350 RPM)
[ ]  Frenos .... Soltar
[ ]  Rotación .... 55 KIAS
[ ]  Acelerar hasta .... 61 KIAS
[ ]  Superado el obstáculo .... Acelerar a 70 KIAS
[ ]  Con 70 KIAS .... Retraer flaps
[ ]  Acelerador .... Reducir a 2350 RPM
[ ]  Salida de circuito .... 500 ft
[ ]  Faro de aterrizaje .... Off

Nivelado/Crucero
[ ]  Acelerador .... 2300 RPM
[ ]  Bomba de combustible .... Off
[ ]  Mezcla .... Corregir por encima de 6000 ft
[ ]  Compensador .... Ajustar para VRN

Descenso y Aproximación
[ ]  Selector de tanque .... Más lleno
[ ]  Asientos .... Trabados
[ ]  Respaldos .... Verticales
[ ]  Cinturones y arneses .... Ajustados
[ ]  Bomba de combustible .... Conectar
[ ]  Mezcla .... Toda rica
[ ]  Calefacción al carburador .... A discreción
[ ]  Flaps .... Extender por debajo de 89 KIAS
[ ]  Compensador .... Ajustar para 75 KIAS
[ ]  Borde de campo .... 70 KIAS

Detención del Motor
[ ]  Freno de estacionamiento .... Colocar
[ ]  Flaps .... Retraer
[ ]  Bomba de combustible .... Off
[ ]  Luces .... Off
[ ]  Acelerador .... Todo reducido
[ ]  Mezcla .... Pobre cortada
[ ]  Llave de ignición .... Off
[ ]  Master switch .... Off (BAT y ALT)
[ ]  Intercom .... Off
NOTE: No dejar los auriculares al sol. Trabar comandos de vuelo si el viento se encuentra fuera de norma. (Ráfagas superiores a 15 Kts.)

Tabla de Referencia para Cálculo de Peso y Balanceo
TABLA DE REFERENCIA PARA CÁLCULO DE PESO Y BALANCEO
[ ]  Piloto y pasajero - brazo .... 85,5 in
[ ]  Combustible (Máx. Util. 30 US gal) - brazo .... 75,4 in
[ ]  Equipaje (Máx. 100 lb) - brazo .... 115 in
[ ]  Peso vacío autorizado .... Verificar
[ ]  Totales del avión cargado .... Calcular

Límites de Variación de la Ubicación del Centro de Gravedad
LÍMITES DE VARIACIÓN DE LA UBICACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD
[ ]  Categoría Normal - Peso máximo .... 757,5 kg / 1670 lb
[ ]  Categoría Normal - Posición extrema delantera .... 186,69 cm / 73,5 in
[ ]  Categoría Normal - Posición extrema trasera .... 199,39 cm / 78,5 in
[ ]  Categoría Utilitaria - Peso máximo .... 579,2 kg / 1277 lb
[ ]  Categoría Utilitaria - Posición extrema delantera .... 183,90 cm / 72,4 in
[ ]  Categoría Utilitaria - Posición extrema trasera .... 199,39 cm / 78,5 in

Performance
VELOCIDAD DE PÉRDIDA EN FUNCIÓN DEL ÁNGULO DE ALABEO
NOTE: Condiciones: Peso total = 759 Kgs (1670 Lbs)
NOTE: Gráfico de velocidad de pérdida en función del ángulo de alabeo
PERFORMANCE DE DESPEGUE - FLAPS RETRAÍDOS
NOTE: Condiciones: Flaps retraídos. Velocidad de despegue 53 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Gráfico de distancia de despegue
PERFORMANCE DE DESPEGUE SALVANDO UN OBSTÁCULO DE 15 MTS (50 FT) - FLAPS RETRAÍDOS
NOTE: Condiciones: Flaps retraídos. Velocidad de despegue 53 KIAS. Velocidad sobre el obstáculo 62 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Gráfico de distancia de despegue salvando obstáculo
PERFORMANCE DE DESPEGUE - FLAPS PRIMER PUNTO (21°)
NOTE: Condiciones: Flaps primer punto (21°). Velocidad de despegue 53 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Gráfico de distancia de despegue
PERFORMANCE DE DESPEGUE SALVANDO UN OBSTÁCULO DE 15 MTS (50 FT) - FLAPS PRIMER PUNTO (21°)
NOTE: Condiciones: Flaps primer punto (21°). Velocidad de despegue 53 KIAS. Velocidad sobre el obstáculo 62 KIAS. Potencia a pleno antes de liberar frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Gráfico de distancia de despegue salvando obstáculo
PERFORMANCE DE ASCENSO
NOTE: Condiciones: Mezcla para potencia óptima por encima de 2100 Mts (7000 Ft). Velocidad de ascenso 70 KIAS. Flaps retraídos. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Gráfico de performance de ascenso
PERFORMANCE DEL MOTOR
NOTE: Condiciones: Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Gráfico de performance del motor
COMBUSTIBLE, TIEMPO Y DISTANCIA PARA EL ASCENSO
NOTE: Condiciones: Velocidad de ascenso 70 KIAS. Acelerador a pleno. Mezcla para potencia óptima encima de los 2100 Mts (7000 Ft). Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Tabla de combustible, tiempo y distancia para el ascenso
VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA - MEZCLA PARA POTENCIA ÓPTIMA
NOTE: Condiciones: Mezcla para potencia óptima por debajo del 75% de la potencia. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Tabla de velocidad en función de la potencia
VELOCIDAD EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA - MEZCLA PARA MÁXIMA ECONOMÍA
NOTE: Condiciones: Mezcla para máxima economía. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Tabla de velocidad en función de la potencia
ALCANCE CON POTENCIA ÓPTIMA
NOTE: Condiciones: Mezcla 125°F por debajo del pico de EGT. Viento nulo. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).
NOTE: Nota: El alcance incluye distancias de ascenso y descenso con las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue y descenso.
NOTE: Tabla de alcance
ALCANCE CON MEZCLA PARA MÁXIMA ECONOMÍA
NOTE: Condiciones: Mezcla empobrecida para el pico de EGT. Viento nulo. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).
NOTE: Nota: El alcance incluye distancias de ascenso y descenso con las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue y descenso.
NOTE: Tabla de alcance
AUTONOMÍA PARA POTENCIA ÓPTIMA
NOTE: Condiciones: Mezcla 125°F por debajo del pico de EGT. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).
NOTE: Nota: Están incluidas las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue, ascenso y descenso.
NOTE: Tabla de autonomía
AUTONOMÍA PARA MEZCLA DE MÁXIMA ECONOMÍA
NOTE: Condiciones: Mezcla empobrecida para el pico de EGT. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Combustible utilizable 113 Lts (30 USgal).
NOTE: Nota: Están incluidas las reservas necesarias para puesta en marcha, rodaje, despegue, ascenso y descenso.
NOTE: Tabla de autonomía
COMBUSTIBLE, TIEMPO Y DISTANCIA PARA EL DESCENSO
NOTE: Condiciones: Velocidad de descenso 110 KIAS. Régimen de descenso 750 Ft/Min. Potencia según se requiera. Mezcla rica. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Tabla de combustible, tiempo y distancia para el descenso
PERFORMANCE DE PLANEO
NOTE: Condiciones: Velocidad de planeo 70 KIAS. Flaps retraídos. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Tabla de performance de planeo
DISTANCIA DE ATERRIZAJE EN TIERRA
NOTE: Condiciones: Flaps full (34°). Aproximación sin potencia con 62 KIAS. Pérdida total en el momento de toque. Máxima aplicación de frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Tabla de distancia de aterrizaje en tierra
DISTANCIA DE ATERRIZAJE EN TIERRA SALVANDO UN OBSTÁCULO DE 15 MTS (50 FT)
NOTE: Condiciones: Flaps full (34°). Aproximación sin potencia con 62 KIAS. Pérdida total en el momento de toque. Máxima aplicación de frenos. Pista pavimentada, seca y nivelada. Peso total 759 Kgs (1670 Lbs).
NOTE: Tabla de distancia de aterrizaje salvando obstáculo
CALIBRACIÓN DEL VELOCÍMETRO
NOTE: Condiciones: Peso total 759 Kgs (1670 Lbs). Error de instrumento nulo.
NOTE: Tabla de calibración del velocímetro
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