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BEFORE START
[ ]  Preflight .... COMPLETE
[ ]  Seats/Belts .... ADJUST
[ ]  Fuel Valve .... Left/Right/Both
[ ]  Lights .... OFF
[ ]  Radios,Intercom .... OFF
[ ]  Transponder .... OFF or SBY
[ ]  Circuit Breakers .... CHECK
[ ]  Clock .... Wind and SET
[ ]  Altimeter .... SET
[ ]  Controls .... FREE & CORRECT
[ ]  Flaps .... CHECK
[ ]  Trim .... SET FOR TO
[ ]  Brakes .... CHECK/SET

ENGINE START
NORMAL (COLD) START
[ ]  Master .... ON
[ ]  Beacon .... ON
[ ]  Mixture .... FULL RICH
[ ]  Carb Heat .... OFF
[ ]  Throttle Open 1/2"
[ ]  Prime .... AS REQUIRED
[ ]  "CLEAR" Area .... LOOK ABOUT
[ ]  Ignition Switch .... START
[ ]  Adj Throttle .... 1000 RPM
[ ]  Oil Pressure .... CHECK
[ ]  Radios .... ON, CHECK 121.5
[ ]  Intercom .... ON
[ ]  Brakes .... OFF
[ ]  Toe Brakes .... CHECK

RUN UP
[ ]  Brakes .... Set
[ ]  Fuel Valve .... Both
[ ]  Fuel Quantity/Gauges .... CHECK
[ ]  Mixture .... Rich or As Required
[ ]  Throttle .... 1700 RPM
[ ]  Left/Right Mag Check .... CHECK
[ ]  Carb. Heat Check .... CHECK
[ ]  Vacuum Gauge Check .... CHECK
[ ]  Alternator Check .... CHECK
[ ]  Oil Pressure Check .... CHECK
[ ]  Oil Temperature Check .... CHECK
[ ]  Nav/Com Radios Set .... Check
[ ]  Transponder .... 1200

BEFORE TAKEOFF
[ ]  Flight Instruments .... CHECK
[ ]  Fuel .... Both
[ ]  Engine Gauges .... CHECK
[ ]  Carb. Heat .... OFF
[ ]  Mixture .... RICH
[ ]  Flaps .... SET
[ ]  Trim Tab .... SET
[ ]  Controls .... FREE/CORRECT
[ ]  Seat Belts/Harness .... CHECK
[ ]  Doors .... LATCHED
[ ]  Lights .... AS REQUIRED
[ ]  Strobes .... ON
[ ]  Transponder .... ON ALT

TAKEOFF
[ ]  NORMAL Liftoff 55, Climb 70-80 .... CHECK
[ ]  SHORT FIELD Liftoff 51, Climb 56 .... CHECK
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